4.- Diseņa un fichero de configuracion que permita las siguientes configuraciones

		- memoria extendida
		- memoria expandida

    Para ambas configuraciones:

	. se permitira tener abiertos hasta 40 ficheros
	. se estableceran 20 buffers
	. se definiran hasta 8 unidades logicas
	. gestion de memoria extendida, creacion de memoria alta y carga en ella del nucleo del DOS
	. gestion de los bloques de memoria superior
	. le cargara en memoria superior el controlador de dispositivos que permite la presentacion de juegos de caracteres 	  internacionales en monitores EGA y VGA
	. le establecera mediante el comando pertinente el formato de fecha, hora, separador decimal, etc...


___________CONFIG.SYS________________

	[ MENU ]
	MENUITEM OP1, CONFIGURACION DE MEMORIA EXTENDIDA
	MENUITEM OP2, CONFIGURACION DE MEMORIA EXPANDIDA
	
	[ OP1 ]
	DEVICE=C:\DOS\HIMEN.SYS
	FILE=40
	BUFFERS=20
	LASTDRIVE=8
	DOS=HIGH
	DOS=UMB
	DEVICE=C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA, ,1)	
	COUNTRY=034, 850, C:\DOS\COUNTRY.SYS

	[ OP2 ]
	DEVICE=C:\DOS\HIMEN.SYS
	DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE 
	FILE=40
	BUFFERS=20
	LASTDRIVE=8
	DOS=HIGH
	DOS=UMB
	DEVICE=C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA, ,1)	
	COUNTRY=034, 850, C:\DOS\COUNTRY.SYS

